## FATFS

`FATFS`構造体(ファイル・システム・オブジェクト)は、個々の論理ドライブのダイナミック・ワーク・エリアを保持し、`f_mount()`でFatFsモジュールに登録されます。初期化が行われるタイミングは、`f_mount()`またはメディア交換の後の最初のファイル・アクセスの時です。アプリケーションは、この構造体のメンバを書き換えてはなりません。

    typedef struct {
        BYTE    fs_type;      /* FATタイプ */
        BYTE    drv;          /* 物理ドライブ番号 */
        BYTE    csize;        /* クラスタ当たりのセクタ数 */
        BYTE    n_fats;       /* FATの多重化数 */
        BYTE    wflag;        /* win[]ダーティ・フラグ */
        BYTE    fsi_flag;     /* fsinfoダーティ・フラグ */
        WORD    id;           /* ファイル・システム・マウントID */
        WORD    n_rootdir;    /* ルート・ディレクトリのエントリ数 (FAT12/16) */
    #if _MAX_SS != 512
        WORD    ssize;        /* セクタ・サイズ (512, 1024, 2048 or 4096) */
    #endif
    #if _FS_REENTRANT
        _SYNC_t sobj;         /* 同期オブジェクトID */
    #endif
    #if !_FS_READONLY
        DWORD   last_clust;   /* 最後に割り当てられたクラスタ番号 */
        DWORD   free_clust;   /* 空きクラスタ数 */
        DWORD   fsi_sector;   /* fsinfoセクタ (FAT32) */
    #endif
    #if _FS_RPATH
        DWORD   cdir;         /* カレント・ディレクトリのクラスタ (0:ルート) */
    #endif
        DWORD   n_fatent;     /* FATのエントリ数 (== クラスタ数 + 2) */
        DWORD   fsize;        /* FAT 1個当たりのセクタ数 */
        DWORD   volbase;      /* ボリューム開始セクタ */
        DWORD   fatbase;      /* FAT領域開始セクタ */
        DWORD   dirbase;      /* ルート・ディレクトリ開始セクタ/クラスタ */
        DWORD   database;     /* データ領域開始セクタ */
        DWORD   winsect;      /* win[]に現れているセクタ番号 */
        BYTE    win[_MAX_SS]; /* ディスク・アクセス・ウィンドウ */
    } FATFS;

戻る